start 0x40 (indirizzo di scrittura per 0x20) ack altri dati stop

SDA

SCL

I segnali sono pilotati dal master, ma durante il bit ack il segnale SDA viene abbassato dallo slave